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[bookmark: _Toc226644974][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国行政管理和服务标准化技术委员会行政管理分委会（SAC/TC594/SC1）提出并归口。
[bookmark: _Hlk228280142][bookmark: OLE_LINK8]本文件起草单位：中国测绘科学研究院、中国标准化研究院、厦门市标准化研究院、济南市行政审批服务局、上海市政府办公厅、天津师范大学、苏州城市学院、北京市政务服务和数据管理局、贵州省人民政府办公厅、江苏省数据局、南京市数据局、安徽省数据资源管理局、山西省行政审批服务管理局（山西省政务信息管理局）、自然资源部信息中心、国家基础地理信息中心、内蒙古自治区政务服务与数据管理局、深圳市政务服务和数据管理局。
本文件主要起草人：许潇文、赵阳阳、张福浩、赵习枝、洪丽君、刘启娜、任俊华、王立霜、冯蕾、仇阿根、王亮、苏长好、阮少龙、杨立娟、倪朝、聂清凯、黄霄椿、王墩、田涛、钱学文、李斌鑫、查祝华、朱秀丽、闵春平、刘禹、张永昌。






[bookmark: BookMark4]

政务服务平台政务服务地图建设技术规范
[bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc226588635][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc226644975]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: OLE_LINK25]本文件规定了政务服务平台政务服务地图的建设层级、技术架构、数据要求、功能要求、接入要求和评价与改进要求。
本文件适用于国家、国务院有关部门和地区政务服务地图的规划、建设、接入、运行和评价改进。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc226644976][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc226588636]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码
GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码
GB/T 22081  网络安全技术 信息安全控制
GB/T 30318  地理信息公共平台基本规定
GB/T 35273  信息安全技术 个人信息安全规范
[bookmark: OLE_LINK5]GB/T 39046—2020  政务服务平台基础数据规范
GB/T 39044  政务服务平台接入规范
GB/T 39554.1  全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分：编码要求
GB/T 39554.2  全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分：要素要求
[bookmark: OLE_LINK10]GB/T 40525  地理信息在线共享接口规范
GB/T 40756  全国一体化政务服务平台线上线下融合工作指南
[bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc226644977][bookmark: _Toc226588637]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK4]全国一体化政务服务平台  national integrated government service platform
由国家政务服务平台、国务院有关部门政务服务平台和各地区政务服务平台组成，实现全国范围内政务服务事项标准统一、整体联动、业务协同的政务服务平台。
[来源：GB/T 39047—2020.3.1，有修改]

政务服务地图  government service map
通过汇集各类政务服务办事场所的基本信息、地理位置和办理事项信息，利用地理信息技术，以地图形式向服务对象提供便捷高效的场所定位、信息查询、在线预约、事项办理、路线导航和位置服务等功能。

政务服务场所  government service venues
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]由政府部门、依法承担政务服务职能的组织或相关企事业单位设立，面向服务对象办理政务服务事项或提供相关便民服务的实体场所。

政务服务机构  government service agency
各级政府及其具备相应主体资格且行使相应政务服务事项的工作部门、部门管理机构、依法承担行政管理职能的单位和组织、以及其他依法承担行政职能的部门、具有公共服务职能的企业。
[bookmark: OLE_LINK9][来源：GB/T 40756—2021.3.1，有修改]

政务服务管理机构  government service management agency
承担政务服务管理职能,进行政务服务事项管理、运行管理、监督考核等工作的机构。[来源：GB/T 40756—2021.3.2]
[bookmark: _Toc226644978][bookmark: _Toc226644979][bookmark: _Toc226644980][bookmark: _Toc226588639][bookmark: _Toc226644981]基本原则
[bookmark: _Toc225753474][bookmark: _Toc172029151][bookmark: _Toc172016791]需求导向、便民惠企
以企业、群众办事需求为导向，统筹整合线上线下服务渠道、政务服务事项、办事指南和导航等资源要素，优化政务服务地图功能，推动“高效办成一件事”应用场景落地政务服务网、政务服务应用程序（APP）和小程序，促进政务服务就近可及、便捷高效、公平普惠。
[bookmark: _Toc225753475]要素完备、数据同源
规范政务服务地图数据要素，统一数据管理标准，实现场所信息、事项清单、办理指南、空间位置和服务时段等核心要素与政务服务平台数据同源归集、管理和发布。建立数据动态更新机制，确保信息准确、全面。
[bookmark: _Toc225753476]数智赋能、智慧便捷
运用大数据和空间地理信息等信息技术，实现政务服务地图与智能查询、精准定位、一键导航、在线预约和智能导办等功能融合应用，推动政务服务从“可看可查”向“好用易用”转变，提升智慧化、便捷化服务水平。
[bookmark: _Toc225753477]统筹协同、安全可控
强化跨部门、跨层级、跨区域数据共享与业务协同，构建上下联动、一体推进的建设运维体系。严格落实网络安全、数据安全和个人信息保护相关要求，强化安全防护与风险防控，保障系统运行稳定、数据安全可控。
[bookmark: _Toc226588640][bookmark: _Toc225753478][bookmark: _Toc226644982]建设层级
[bookmark: _Toc225753479][bookmark: _Toc84517768][bookmark: _Toc84517851]概述
政务服务平台政务服务地图包括国家政务服务平台（以下简称国家平台）政务服务地图（含部门）、地区政务服务平台（以下简称地区平台）政务服务地图。
[bookmark: _Toc225753480]国家平台政务服务地图
国家平台政务服务地图以全国政务服务场所信息及其关联事项信息为核心对象，构建统一的数据资源体系，实现服务场所信息的汇聚、管理与动态更新；依托地理信息服务，以地图可视化方式，向公众提供服务场所定位、跨区域检索、智能引导、在线预约办理等服务。国家平台政务服务地图应支持国务院部门服务场所信息在线录入、管理和维护，支持各地区政务服务地图的统一接入、无感漫游及跨区域访问。
[bookmark: _Toc225753481]地区平台政务服务地图
地区平台政务服务地图以本地区政务服务场所信息及其关联事项信息为核心对象，建立本地化的数据资源体系，实现服务场所信息的采集、管理与维护；依托地理信息服务和标准规范，以地图可视化方式，向公众提供本地区服务场所查询、事项关联检索、路径导航、在线办理等服务，可结合地方实际需求拓展特色应用。地区平台政务服务地图应按照国家统一标准接入国家平台政务服务地图，实现服务场所信息的共享交换，支持与国家平台及其他地区平台之间的互通互认和无感漫游，支持跨地区政务服务导览与办理。
[bookmark: _Toc225753482][bookmark: _Toc84517769][bookmark: _Toc226644983][bookmark: _Toc84517852][bookmark: _Toc226588641]技术架构
[bookmark: OLE_LINK13]政务服务地图技术架构包括数据、基础地图服务、系统运维功能、应用服务和扩展服务，以及标准规范和运维保障等支撑体系。系统技术架构见图1。


政务服务地图技术架构
[bookmark: _Toc226644984][bookmark: _Toc225753483][bookmark: _Toc226588642]数据要求
[bookmark: _Toc225753484]数据内容
政务服务场所信息
政务服务场所信息应包括场所编码、场所名称、行政区划、场所地址、办公时间、咨询电话、经度、纬度、场所类型；可包括但不限于：场所简介、场所层级、主管部门、主管部门社会信用代码、场所提供服务、排队人数、平均办理时长、非工作日上班、延时服务、延时服务是否预约、场所延时标签、是否帮办、预约网址、用户评价、地址所属街道、地址所属村居。数据内容示例参见附录A。

政务服务事项信息
政务服务事项信息应符合GB/T 39554.1、GB/T 39554.2以及GB/T 39046—2020中6.16.6中的要求。
政务服务场所与事项关联信息
政务服务场所与事项关联信息应包括事项名称、场所地址、场所编码、场所行政区划、实施编码、业务办理项编码；可包括但不限于：事项基本目录编码、事项基本目录名称、事项所属区划编码、实施主体编码、实施主体名称、融合服务类型等。数据内容示例参见附录B。
基础地理信息
[bookmark: OLE_LINK1]基础地理信息应包括但不限于：政区、居民地、交通、地形、地貌、水系、地名等内容，其分类和编码应遵循GB/T 13923。
专题地理信息
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]满足服务对象出行、到达或办事等特定需求的专题地理信息，应包括但不限于：
医疗服务设施（如医院、社区卫生服务中心等）；
教育服务设施（如学校、幼儿园等）；
养老服务设施（如养老院、社区养老服务站等）；
法律服务机构（如律师事务所、公证机构等）；
政务服务场所相关的信息（如服务场所出入口、停车场等）。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]专题地理信息应与基础地理信息具备统一的数学基础，通过地理编码实现空间关联。
系统信息
系统信息可包括用户信息、浏览信息和日志信息等。其中，用户信息可包括用户基本信息、权限信息、登录信息和证书信息等；浏览信息可包括用户访问资源信息、搜索信息等；日志信息可包括用户登录日志、操作日志等。
[bookmark: _Toc225753485]数据管理
[bookmark: _Toc154585056][bookmark: _Toc172016821][bookmark: _Toc160721603][bookmark: _Toc156830335][bookmark: _Toc172029184][bookmark: _Toc154753072]数据采集
政务服务场所管理部门负责提供场所信息，应确保数据真实准确，组织其他机构规范提供相关数据。政务服务管理机构负责各类场所信息要素规范性把关。采集的数据符合要求后，可在政务服务地图上线。数据采集方式包括但不限于在线录入、数据汇聚和接口对接。
[bookmark: _Toc160721605][bookmark: _Toc172016823][bookmark: _Toc154753074][bookmark: _Toc172029186][bookmark: _Toc156830337][bookmark: _Toc154585058]数据核验
应建立常态化数据核验机制，确保各类数据完整、准确。
数据更新
政务服务管理机构应组织政务服务机构完成基础地理信息、专题地理信息和政务服务场所数据更新工作。
基础地理信息应支持多源、多尺度矢量、影像数据定期的月度、季度和年度的同步更新，确保基础地理信息的准确性和时效性。
当政务服务场所信息出现以下情形时，应立即更新数据：
政务服务场所位置、咨询电话、服务时间等任一要素信息发生变化时；
政务服务事项清单、办事地点、所需材料、申报渠道等任一要素发生变化时；
服务对象通过建议意见功能反馈信息错误或政务服务机构抽检信息错误时。
数据安全管理
数据安全管理应符合GB/T 35273和GB/T 22081中的要求。
[bookmark: _Toc226644985][bookmark: _Toc226588643][bookmark: _Toc225753486]功能要求
[bookmark: _Toc133471347][bookmark: _Toc225753487][bookmark: _Toc133489947][bookmark: _Toc133423073][bookmark: _Toc138344367][bookmark: _Toc135921718][bookmark: _Toc133414963][bookmark: _Toc138344538][bookmark: _Toc135921672]基础地图服务
基本要求
基础地图服务应由经过国家审核批准合法有效的互联网地理信息服务平台提供支撑。选用的平台应遵循GB/T 30318、《地理信息公共服务平台管理办法》的技术要求，具备在线基础地理信息服务、应用程序接口（API）、数据更新与维护以及其他能够满足地图服务的功能。
本地图服务不作为行政区域划界依据。
地图浏览
[bookmark: OLE_LINK3]应提供矢量或影像地图浏览服务，矢量数据包括但不限于政区、居民地、交通、地形、地貌、水系、地名等地理信息要素，影像数据优于2米分辨率或优于1米分辨率，支持放大、缩小、漫游、区域切换等功能。
空间查询
应基于空间位置与属性信息查询地理信息要素，可按照行政区划名称、地理实体名称、地址名称、地理坐标点位与范围等查询条件查找周边服务场所。
空间统计
应基于不规则多边形、规则格网等空间统计单元，提供点、线、面类型地理数据的数量、距离等指标的统计计算服务，如根据定位统计选定区域的就近办场所数量。
地图标注
在地图上标注政务服务场所信息相关专题信息，如政务服务中心、便民服务站、自助机等。支持自定义图标、展示信息。标注信息可视化表达应遵循政务服务导向的设计原则，进行合理化、差异化表达，并符合电子地图表达相关规范。
服务接口
应按照GB/T 40525中的要求，提供地理信息服务接口，支持网页端和移动端地图应用开发，实现政务服务地图在相关应用系统集成应用。
[bookmark: _Toc225753488]系统运维功能
场所信息维护
应提供各类政务服务场所信息的维护功能，包括但不限于场所信息新增、删除、修改、质检、导入和导出等操作。
部门信息配置
应提供各级政务服务场所入驻部门信息的配置功能，支持部门信息的新增、删除和修改等操作。
事项关联配置
应提供政务服务场所与该场所提供政务服务事项之间关联关系的动态构建功能，关联关系包括但不限于场所与单一政务服务事项、场所与“高效办成一件事”重点事项之间的关联关系。
服务接入配置
应接入政务服务线上线下相关服务，支持增、删、改、查、上线和下架等功能，接入服务内容包括但不限于：预约、排队、在线办理、集成办、承诺办、跨域办、免审办、智能导办、帮办代办和视频导办等。
统计分析
应提供各类服务场所、热门搜索信息等数据的统计分析功能，包括但不限于服务场所区域统计、场所分类统计、场所事项统计和热门搜索分析等，为政务服务资源配置优化、服务供给调整和精细化管理提供数据支撑。
[bookmark: OLE_LINK2]系统管理
应提供支撑系统构建和运行的配置功能，包括但不限于用户管理、权限管理、索引管理、系统配置、数据备份与恢复、系统日志管理等功能。
1.1　 [bookmark: _Toc225753489][bookmark: _Toc112854790]应用服务
场所定位
应在地图上实现政务服务场所的定位和可视化。
详情展示
应具备提供政务服务场所和事项的详细信息展示能力。场所详情包括但不限于场所名称、场所地址、办公时间等信息的展示。事项的详情信息展示包括但不限于场所进驻事项清单、办事指南等，引导服务对象办事。
搜索服务
应具备按关键词检索能力，提供以下功能：
按场所名称、地址查询政务服务场所，支持精准搜索和模糊搜索两种模式；
[bookmark: _Toc172016799][bookmark: _Toc156830313][bookmark: _Toc172029161][bookmark: _Toc160721582]按事项名称搜索，搜索结果可关联办理的场所；涉及多个办理场所时，可按照办理顺序展示相关场所；
[bookmark: _Toc156830311][bookmark: _Toc172016797][bookmark: _Toc160721580][bookmark: _Toc172029159]热词推荐，提供热门搜索关键词推荐。
筛选功能
应提供筛选功能，筛选条件包括但不限于行政区划、场所类型、距离等。
智能导航
依据服务对象所在位置和目标场所，提供出行路线规划服务，可支持面向政务服务事项的导航引导，实现事项与办理场所的关联导航。应支持包括但不限于步行、驾车、公共交通等多种出行方式的路径规划。应采用成熟第三方导航服务。
建议意见
应具备建议意见模块，支持服务对象对政务服务地图应用进行意见建议反馈，包括信息纠错、页面响应速度、搜索能力、信息提供准确度等方面。
1.2　 [bookmark: _Toc225753490]扩展服务
服务引导
政务服务地图可提供以下服务引导功能：
辅助指引，提供政务服务场所内的自助服务、免费无线上网、免费打印和延时服务等信息。具备条件时，提供场所内部楼层、窗口、出入口和无障碍设施导览信息；
智能推荐，根据服务对象所在位置、事项需求和相关属性信息提供推荐信息，包括但不限于政务服务场所、政务服务事项和热门事项等内容；
周边服务，提供政务服务场所周边的停车场、公共交通站点、加油站、充电桩、银行等与办事相关的服务设施和场所信息；
信息分享，提供网址、二维码等分享方式，支持通过网址或扫描二维码查看政务服务场所和事项的详细信息。
办事衔接
政务服务地图可与政务服务平台或者相关系统对接，提供以下服务入口：
咨询服务，支持电话咨询、在线咨询等服务；
预约服务，支持政务服务场所或者政务服务事项预约；
排队信息查询，支持查询排队人数、预计等待时间等信息，并可提供叫号提醒；
在线办理入口，支持根据选择的事项，跳转至在线办理界面进行申报办理。
特色服务衔接
政务服务地图可与以特色服务衔接：
集成办，支持按集成办事项清单查找办理场所、查看办事指南、在线办理等线上线下联动服务；
跨域办，支持查询省内通办、跨省通办事项及其办理场所，可与远程虚拟窗口、远程帮办等服务衔接；
帮办代办，支持查询线下帮办代办服务场所、服务事项、服务时间和申请方式，并可提供相关服务入口；
智能导办，支持通过语音交互、智能问答等方式提供事项查询、材料准备、办理流程和办理场所等引导。
[bookmark: _Toc226588644][bookmark: _Toc226644986][bookmark: _Toc225753491]接入要求
[bookmark: _Toc225753492]地区接入要求
页面跳转
设置页面跳转功能时，地区应提供政务服务地图对外服务地址，国家平台政务服务地图导航栏配套设置跳转图标，用户点击后可直接跳转至对应地区平台政务服务地图页面。页面跳转对接示例参见附录C。
页面上架
本地政务服务地图页面若需上架至国家平台导航入口，地区应按照国家平台界面标准改造政务服务地图首页，并提供对外服务地址，国家平台政务服务地图导航栏配套设置跳转图标，用户点击后直接跳转至对应地区平台政务服务地图页面。
数据和服务接入
地区应按照数据标准提供政务服务场所、场所和事项关联信息等数据，通过数据共享交换通道汇聚到国家平台，由国家平台政务服务地图统一对外提供服务。对接关系如图2所示。
[image: descript]
地区平台政务服务地图与国家平台政务服务地图对接示意图
[bookmark: _Toc225753493]部门接入要求
部门接入时，应在国家平台政务服务地图中提供政务服务场所、政务服务场所公开办理政务服务事项清单，并与事项系统做好关联。应做好相关数据维护和动态更新工作。
[bookmark: _Toc226644987][bookmark: _Toc225753494][bookmark: _Toc226588645]评价与改进
[bookmark: _Toc225753495]评价方法
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]政务服务管理机构应定期开展政务服务地图运行情况评价，包括但不限于以下方式：
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]自我评价。对政务服务地图的功能完整度、数据质量、技术性能、安全合规、运维便捷度等方面进行评价，形成自评报告与整改清单。
用户满意度调查。面向企业与公众，可通过线上问题反馈、弹窗问卷，线下大厅二维码评价器、12345热线，随机抽访谈等方式，收集、分析和处理服务对象使用意见和建议。
档案记录查阅。抽查与分析技术文档、数据入库台账、用户操作日志、好差评记录，形成分析报告与问题清单。
第三方独立验证。选择第三方测评机构或专家进行功能用例测试、性能压测与渗透测试、地图合规性审查，出具测试或验收结论。
[bookmark: _Toc225753496]改进处置
政务服务管理机构应结合群众需求和政务服务地图评价结论，持续完善数据内容，优化地图功能，为服务对象提供更加便捷的查询、指引服务。
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[bookmark: _Toc226644988][bookmark: _Toc226588646]
（资料性）
政务服务场所数据内容示例
表A.1给出了政务服务场所数据内容示例。
政务服务场所数据内容示例
	[bookmark: _Hlk225515351]要素名称
	字段名称
	数据类型
	字段长度
	必填项
	备注

	场所编码
	PlaceGuid
	Varchar
	64
	是
	同一场所多版本唯一标识

	场所名称
	PlaceName
	Varchar
	200
	是
	对外展示的场所全称

	场所地址
	Address
	Varchar
	1000
	是
	详细地址

	行政区划名称
	Area
	Varchar
	100
	是
	场所地址的行政区划

	行政区划代码
	AreaCode
	Char
	6
	是
	参考GB/T 2260-

	场所类型代码
	PlaceTypeCode
	Int
	-
	是
	

	场所类型
	PlaceType
	Varchar
	50
	是
	

	咨询电话
	HotLine
	Varchar
	50
	是
	对应场所咨询电话或统一咨询电话

	办公时间
	ServiceTime
	Varchar
	500
	是
	如“工作日，上午08:30-11:30，下午13:30-17:00 (延时服务时间：工作日上午12:00-13:30，下午17:00-17:30 周六上午08:00-12:00)”

	经度
	Longitude
	Decimal
	10,6
	是
	采用2000国家大地坐标系

	纬度
	Latitude
	Decimal
	10,6
	是
	采用2000国家大地坐标系

	场所简介
	Description
	Varchar
	2000
	否
	

	场所层级
	PlaceLevel
	Int
	-
	否
	

	主管单位名称
	ManagerUnit
	Varchar
	200
	否
	

	主管单位统一社会信用代码
	ManagerCreditCode
	Char
	18
	否
	

	服务内容
	Service
	Varchar
	2000
	否
	

	非工作日服务
	NoWorkDays
	Varchar
	100
	否
	是否提供非工作日服务及具体时间

	延时服务说明
	DelayService
	Varchar
	500
	否
	

	延时服务预约标识
	HasDelayServiceReservation
	Boolean
	-
	否
	

	场所延时标签
	DelayTag
	Varchar
	200
	否
	如有延时服务该项必填，如存在多个请以^隔开

	预约网址
	ReservationURL
	Varchar
	500
	否
	

	用户评价
	Evaluation
	Varchar
	1000
	否
	

	场所所属街道
	Street
	Varchar
	100
	否
	

	场所所属村居
	Village
	Varchar
	100
	否
	






[bookmark: _Toc226588647][bookmark: _Toc226644989]
（资料性）
服务场所与事项关联数据内容示例
表B.1给出了服务场所与事项关联数据内容示例。
服务场所与事项关联数据内容示例
	要素名称
	字段名称
	字段类型
	字段长度
	必填项
	备注

	场所编码
	PlaceGuid
	Varchar
	64
	是
	

	场所地址
	PlaceAddress
	Varchar
	500
	是
	

	场所行政区划
	PlaceArea
	Varchar
	100
	是
	

	实施清单编码
	TaskCode
	Varchar
	50
	是
	

	业务办理项编码
	TaskHandleItem
	Varchar
	50
	是
	

	事项名称
	TaskName
	Varchar
	500
	是
	

	事项基本目录编码
	CatalogCode
	Varchar
	50
	否
	

	事项基本目录名称
	CatalogName
	Varchar
	1000
	否
	

	事项所属行政区划编码
	AreaCode
	Char
	6
	否
	

	实施主体编码
	DeptCode
	Varchar
	50
	否
	

	实施主体名称
	DeptName
	Varchar
	200
	否
	

	融合服务类型
	SpecialServiceType
	Int
	-
	否
	








[bookmark: _Toc226588648][bookmark: _Toc226644990]
（资料性）
页面跳转对接示例
某市政务服务地图说明示例
系统名称
[bookmark: OLE_LINK15]某市政务服务地图
系统地址
https://map.***.gov.cn/zwfwmap
系统说明
该系统是按照地方建设规范要求自行建设。直接跳转到地方政务服务地图地址，用户在地址进行业务办理。
某省政务服务地图说明示例
系统名称
政务服务地图-某省政务服务网
系统地址
https://zwfw.****.gov.cn/eptemp.aspx?t=Znzw.NumberMAP.MapIndex&istest=1&areacode=****00
系统说明
页面跳转方式，直接跳转到地方政务服务地图地址，用户在地址进行业务办理。
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